Início
Índice remissivo

# Como configurar a rede AirPort

Use o painel de ligações sem fios para definir as opções para a sua rede sem fios.

## As opções de ligação sem fios incluem:

- Definir o modo sem fios para criar uma nova rede sem fios ou ampliar uma rede sem fios.

- Atribuir um nome à rede. Este é o nome que surge no menu do estado do AirPort, na barra do menu dos computadores com Mac OS X, e acima do ícone da rede sem fios, no tabuleiro de estado em computadores com Windows.

- Configurar o modo de rádio. Seleccione a frequência para a sua rede sem fios que seja mais compatível com os computadores que acedem à sua rede.

- Se previr que acederão à sua rede computadores que usam 802.11b ou 802.11g, seleccione “802.11n (compatível com 802.11b/g)” no menu instantâneo "Modo de rádio".

- Se previr que acederão à sua rede computadores que usam 802.11a, seleccione “802.11n (compatível com 802.11a)”.

- Caso preveja que só acederão à sua rede computadores que usam 802.11n, seleccione “Apenas 802.11n (2,4 GHz)” ou “Apenas 802.11n (5 GHZ)” no menu instantâneo "Modo de rádio".

- Seleccionar um canal para a sua rede. Na maioria dos casos, é mais eficiente usar a definição "Automática", embora possa haver situações em que pretenda escolher um canal específico para a sua rede. Se usar apenas 802.11n, na faixa de 5 gigahertz (GHz), não poderá definir os seus canais manualmente.

- Proteger a sua rede com uma palavra-passe. Seleccione WEP (Wired Equivalent Privacy - privacidade equivalente à das redes com fios), WPA (Wi-Fi Protected Access - acesso protegido Wi-Fi) ou WPA2 Pessoal, WPA ou WPA2 Empresarial, ou seleccione WEP (Transitional Security Network - rede de segurança transitória) consoante a estação-base que estiver a configurar e das características dos computadores-cliente sem fios que irão aceder à sua rede.

- Configurar opções de ligação sem fios adicionais. Clique em “Opções da rede sem fios” para configurar a taxa de multidifusão, a potência da transmissão ou a região, criar uma rede fechada e activar a robustez a interferências. Se a sua estação-base suportar esta funcionalidade e se estiver a usar o modo de rádio apenas 802.11n (5 GHz), também pode optar por usar canais alargados, que proporcionam um maior rendimento de dados na sua rede.

### Tópicos relacionados

Segurança AirPort

Configurar uma rede AirPort