首頁
索引

# 設定 AirPort 網路

請使用“無線”面板來設定您的無線網路選項。

## 無線選項包含：

- 設定無線模式來建立新的無線網路或延伸無線網路。

- 指定您的網路名稱。在使用 Mac OS X 的電腦上，此名稱會顯示在選單列的 AirPort 狀態選單上；在 Windows 電腦上，它則顯示於狀態列的無線網路圖像上方。

- 設定無線電模式。為您的無線網路選擇頻率，該頻率應與加入您網路的電腦具有最大的相容性。

- 若您希望使用 802.11b 或 802.11g 的電腦加入您的網路，請從“無線電模式”彈出式選單中選擇“802.11n（802.11b/g 相容）”。

- 若您希望使用 802.11a 的電腦加入您的網路，請選擇“802.11n（802.11a 相容）”。

- 若您只希望使用 802.11n 的電腦加入您的網路，請從“無線電模式”彈出式選單中選擇“僅限 802.11n（2.4GHz）”或“僅限 802.11n（5 GHZ）”。

- 為您的網路選擇頻道。通常，使用“自動”設定是最為實用的，但有時您會想要為網路選擇一個特定的頻道。如果您使用的是“僅限 802.11n（5 GHZ）”，則無法手動設定頻道。

- 使用密碼來保護您的網路。請根據您所設定的基地台，以及要加入您網路的無線用戶端電腦的功能，選擇 WEP（有線等效保密）、WPA（Wi-Fi 保護存取）或者“WPA2 個人級”、“WPA 企業級”或“WPA2 企業級”，或者選擇 WEP（轉換安全網路）。

- 設定其他無線選項。請按一下“無線網路選項”來設定多點發送傳送速率、發射功率或地區、建立封閉網路，並啟用干擾排除。如果基地台支援，且您使用的是“僅限 802.11n（5 GHz）”無線電模式，您還可以選擇使用寬頻道，以便為您的網路提供更高的資料處理能力。

### 相關主題

AirPort 安全性

設定 AirPort 網路