Koti
Hakemisto

# AirPort-verkon käyttöönotto

Langaton-osion avulla voit tehdä langattoman verkon asetukset.

## Langattomia asetuksia ovat:

- Langattoman tilan vaihtoehdot ”Luo uusi langaton verkko" tai ”Laajenna langatonta verkkoa”.

- Verkon nimeäminen. Tämä nimi näkyy Mac OS X -tietokoneiden valikkorivillä AirPort-tilavalikossa ja Windows-tietokoneissa ilmoitusalueella olevan verkkokuvakkeen yläpuolella.

- Radiotilan asettaminen. Valitse langattomalle verkollesi taajuus, joka on yhteensopivin verkkoon liittyvien tietokoneiden kanssa.

- Jos odotat, että verkkoon liittyy 802.11b- ja 802.11g-tietokoneita, valitse Radiotila-ponnahdusvalikosta “802.11n (802.11b/g-yhteensopiva)”.

- Jos verkkoosi on liittymässä 802.11a-tietokoneita, valitse ”802.11n (802.11a-yhteensopiva)”.

- Jos verkkoosi on liittymässä vain 802.11n-tietokoneita, valitse Radiotila-ponnahdusvalikosta joko ”Vain 802.11n (2,4 GHz)” tai ”Vain 802.11n (5 GHz)”.

- Kanavan valitseminen verkolle. Useimmissa tapauksissa Automaattinen-asetus on tehokkain, mutta saattaa olla tapauksia, joissa verkolle kannattaa valita tietty kanava. Jos käytössä on vain 802.11n 5 gigahertsin (GHz) taajuudella gigahertz (GHz), et voi asettaa kanavia manuaalisesti.

- Verkon suojaaminen salasanalla. Valitse WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) tai WPA2 Personal, WPA tai WPA2 Enterprise tai WEP (Transitional Security Network) määriteltävän tukiaseman ja verkkoon liittyvien langattomien asiakastietokoneiden ominaisuuksien mukaan.

- Muiden langattomien valintojen tekeminen. Osoittamalla Langattoman verkon valinnat voit määrittää multicast-nopeuden, lähetystehon tai -alueen, häiriönsietoisuuden tai luoda suljetun verkon. Jos tukiasema tukee toimintoa ja käytössä on Vain 802.11n (5 GHz) -radiotila, voit myös valita käyttöön leveitä kanavia, jotka pystyvät siirtämään tietoa enemmän verkossasi.

### Tähän liittyvät aiheet

AirPortin tietoturva

AirPort-verkon käyttöönotto