홈
인덱스

# AirPort 네트워크 설정하기

무선 패널을 사용하여 무선 네트워크에 대한 옵션을 설정하십시오.

## 무선 옵션에는 다음이 포함됩니다.

- 새로운 무선 네트워크를 생성하거나 무선 네트워크를 확장하려면 무선 모드를 설정하십시오.

- 네트워크에 이름 지정하기. 이것은 Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 메뉴 막대에 있는 AirPort 상태 메뉴에, Windows 컴퓨터에서는 상태 표시줄의 무선 네트워크 아이콘 위에 나타나는 이름입니다.

- 무선 통신 모드 설정하기. 여러분의 네트워크에 접속하는 컴퓨터들과 가장 호환성이 높은 무선 네트워크에 대한 주파수를 선택하십시오.

- 802.11b 또는 802.11g를 사용하는 컴퓨터가 여러분의 네트워크에 접속할 것이라고 예상되면 무선 통신 모드 팝업 메뉴에서 “802.11n(802.11b/g 호환)”을 선택하십시오.

- 802.11a를 사용하는 컴퓨터가 여러분의 네트워크에 접속할 것이라고 예상되면 “802.11n(802.11a 호환)”을 선택하십시오.

- 802.11n를 사용하는 컴퓨터만 여러분의 네트워크에 접속할 것이라고 예상되면 무선 통신 모드 팝업 메뉴에서 “802.11n 전용(2.4GHz)” 또는 “802.11n 전용(5GHZ)”을 선택하십시오.

- 네트워크의 채널 선택하기. 자신의 네트워크에 대해 특정 채널을 선택하고자 할 때도 있지만, 대부분의 경우 자동 설정을 사용하는 것이 가장 효율적입니다. 5GHz(기가헤르츠) 범위에서 802.11n만 사용한다면 채널을 수동으로 설정할 수 없습니다.

- 네트워크 암호로 보호하기. 설정하는 베이스 스테이션과 여러분의 네트워크에 접속할 무선 클라이언트 컴퓨터의 성능을 기반으로, WEP(Wired Equivalent Privacy), WPA(Wi-Fi Protected Access) 또는 개인용 WPA2, 기업용 WPA나 WPA2 또는 WEP(TSN)을 선택하십시오.

- 추가 무선 옵션 설정하기. 무선 네트워크 옵션을 클릭하여 다중 전송률, 송신 전력, 지역을 설정하고 폐쇄된 네트워크를 생성하며, 방해 요소 방지 사용을 켜십시오. 베이스 스테이션에서 지원하며 802.11n 전용(5GHz) 무선 통신 모드를 사용한다면, 네트워크에 높은 데이터 처리율을 제공하는 와이드 채널 사용을 선택할 수도 있습니다.

### 관련 주제

AirPort 보안

AirPort 네트워크 설정하기