Hjem
Indeks

# Konfigurere et AirPort-nettverk

I Trådløst-panelet angir du valg for det trådløse nettverket.

## Her er noen av valgene:

- Konfigurere den trådløse modusen for å opprette et nytt trådløst nettverk eller utvide et trådløst nettverk.

- Gi nettverket et navn. Navnet vil vises i AirPort-statusmenyen i menylinjen på maskiner med Mac OS X og over ikonet for trådløst nettverk i systemstatusfeltet på en maskin med Windows.

- Stille inn radiomodus. Velg den frekvensen som er mest kompatibel med datamaskinene som skal bruke nettverket.

- Hvis du venter at maskiner som bruker 802.11b eller 802.11g skal bruke nettverket, velger du «802.11n (802.11b/g-kompatibelt)» fra Radiomodus-lokalmenyen.

- Hvis du venter at maskiner som bruker 802.11a skal bruke nettverket, velger du «802.11n (802.11a-kompatibelt)».

- Hvis du venter at kun maskiner som bruker 802.11n skal bruke nettverket, velger du enten «Kun 802.11n (2,4 GHz)» eller «Kun 802.11n (5 GHZ)» fra Radiomodus-lokalmenyen.

- Velge en kanal for nettverket. I de fleste tilfeller er det mest effektivt å bruke Automatisk-innstillingen, men det er tilfeller hvor du kan ha bruk for å velge en bestemt kanal for nettverket. Hvis du bruker Kun 802.11n i 5 GHz-frekvensområdet, er det ikke mulig å velge kanal manuelt.

- Bruke passordbeskyttelse for det trådløse nettverket. Velg WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 Personal, WPA Enterprise, WPA2 Enterprise eller WEP (Transitional Security Network) avhengig av hva slags basestasjon du har og funksjonaliteten til datamaskinene som skal bruke nettverket.

- Stille inn flere valg. Klikk på Valg for trådløst nettverk for å angi multicastfrekvens, signalstyrke og region, opprette et lukket nettverk og slå på forstyrrelsesvern. Hvis basestasjonen har støtte for det, og du bruker radiomodusen «Kun 802.11n (5 GHz)», kan du bruke brede kanaler som gir større datagjennomstrømming i nettverket.

### Beslektede emner

Sikkerhetsfunksjonene i AirPort

Konfigurere et AirPort-nettverk