Início
Índice remissivo

# Ligar à Internet usando a Ethernet

Se usar um modem DSL ou de cabo para se ligar à Internet, ou se ligar à Internet usando uma rede local (LAN), pode ligar a estação-base ou Time Capsule ao modem ou à rede e partilhar a ligação à Internet com computadores e clientes da rede sem fios.

Precisa de configurar de que modo a estação-base ou Time Capsule recebe um endereço do fornecedor de acesso à Internet (ISP) ou da rede, e o modo como o dispositivo partilha a ligação à Internet com os computadores da rede.

Abra o Utilitário AirPort, seleccione o dispositivo que quer configurar, e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "Internet" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligação à Internet". Seleccione Ethernet no menu instantâneo “Ligar utilizando” e depois clique em TCP/IP.

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS X, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## Para configurar o dispositivo para se ligar usando a Ethernet:

1. Configure de que modo o dispositivo sem fios recebe um endereço IP do ISP, utilizando o menu instantâneo “Configurar IPv4” escolhendo uma das seguintes opções:

- Seleccione "Usar DHCP" se o seu fornecedor de serviço Internet lhe envia automaticamente um endereço IP.

- Seleccione Manualmente se o seu fornecedor de serviço Internet lhe forneceu um endereço IP juntamente com a sua conta. Introduza a informação que recebeu do seu fornecedor de serviço Internet, tais como o seu endereço IP, a máscara de sub-rede, o endereço do router e outras informações que considere pertinentes.

2. Clique em “Partilha de ligação” e defina de que modo o dispositivo partilha a ligação à Internet com computadores da rede, ou configure-o como ponte, se estiver ligado a uma rede.

- Seleccione "Partilhar um endereço IP público" no menu instantâneo "Partilha de ligação" para usar DHCP e NAT para partilhar o seu endereço IP com os computadores da sua rede.

- Seleccione "Distribuir intervalo de endereços IP" no menu instantâneo "Partilha de ligação", se o seu fornecedor de serviço Internet lhe atribuir um intervalo de endereços IP.

- Seleccione “Desligado (modo de ponte)” se o dispositivo estiver ligado a uma rede com servidor DHCP que distribui endereços IP.

3. Clique em Actualizar para repor o dispositivo com estas novas definições.

Se estabelecer a ligação à Internet usando uma conta do Protocolo Ponto-a-Ponto pela Ethernet (PPPoE, Point-to-Point Protocol over Ethernet), clique na ligação seguinte.

### Tópicos relacionados

PPPoE

Ethernet