Startsida
Index

# Lösenordsskydda det trådlösa nätverket

Om du vill skydda kommunikationen i ditt trådlösa nätverk kan du aktivera datakryptering på din AirPort-basstation eller Time Capsule. Användare som vill ansluta det trådlösa nätverket blir ombedda att skriva in ett lösenord eller ett användarnamn och lösenord.

Du kan använda olika typer av lösenord när du skyddar nätverket, beroende på vilken typ av enhet du ställer in och vilka klientdatorer som ska kunna ansluta.

WEP: Om basstationen stöder det väljer du detta alternativ och fyller i ett lösenord för att skydda nätverket med ett WEP-lösenord (Wired Equivalent Privacy. En del AirPort Extreme- och AirPort Express-basstationer stöder 40-bitars och 128-bitars kryptering. Välj ”40-bitars WEP” från popupmenyn Trådlös säkerhet om du vill ha största möjliga kompatibilitet, eller ”128-bitars WEP” om du vill ha större WEP-säkerhet.

Om du väljer 128 bitars kryptering, kommer endast datorer utrustade med nätverkskort för trådlös 128 bitars kryptering att kunna ansluta till nätverket. Om du väljer 40 bitars kryptering, kommer datorer utrustade med nätverkskort för både 40 bitars och 128 bitars kryptering att kunna ansluta till det trådlösa nätverket, men anslutningen kommer att ske med endast 40 bitars kryptering.

WPA/WPA2 Personal: Välj det här alternativet om du vill skydda nätverket med WPA. Välj Lösenord och ange ett lösenord på 8 till 63 ASCII-tecken, eller välj Fördelad nyckel och ange ett lösenord på exakt 64 hexadecimala tecken. Trådlösa klientdatorer med stöd för WPA eller WPA2 kan ansluta till nätverket.

WPA2 Personal: Välj det här alternativet till att skydda nätverket med WPA om bara klientdatorer med WPA2 kommer att ansluta till nätverket.

WPA/WPA2 Enterprise: Välj det här alternativet om du ställer in ett nätverk som har en autentiseringsserver, till exempel en RADIUS-server (Remote Authentication Dial-In User Service), med enskilda användarkonton. Ange IP-adresser och portnummer till den primära och sekundära servern, samt en ”delad hemlighet” som är lösenord till servern. Använd det här alternativet om trådlösa klientdatorer med stöd för WPA och WPA2 kommer att ansluta till nätverket.

WPA2 Enterprise: Välj det här alternativet om du ställer in ett nätverk som har en autentiseringsserver och bara klientdatorer med stöd för WPA2 kommer att ansluta till nätverket.

WEP (Transitional Security Network): Välj det här alternativet om både WEP- och WPA/WPA2-kompatibla datorer kommer att ansluta till nätverket. Använd ett lösenord med exakt 13 tecken.

## Så här lösenordsskyddar du ditt trådlösa nätverk:

1. Öppna AirPort-verktyg som finns i mappen Verktygsprogram i programmappen på en dator med Mac OS X, eller i Start > Alla program > AirPort på en Windows-dator.

2. Markera den trådlösa enhet du ställer in och klicka sedan på Manuell inställning. Ange lösenordet om det behövs.

3. Klicka på AirPort i verktygsfältet och sedan på Trådlöst.

4. Välj ett lösenordsschema från popupmenyn Trådlös säkerhet.

5. Skriv in det lösenord användarna ska ange för att få ansluta till det trådlösa nätverket.

Om du väljer Ingen från popupmenyn Trådlös säkerhet kan vem som helst som finns inom nätverkets räckvidd ansluta till nätverket.

Klicka på en länk nedan om du vill veta mer om WPA Personal och WPA Enterprise.

### Relaterade ämnen

AirPort-säkerhet

WPA (Wi-Fi Protected Access)