Startpagina
Index

# Als uw AirPort-netwerk storing ondervindt

Als zich op een school of kantoor meerdere AirPort-netwerken bevinden die elkaar storen, moet u mogelijk de kanaalfrequentie van het basisstation wijzigen.

Als u het basisstation of de Time Capsule op een stopcontact aansluit, selecteert de AirPort-software automatisch het meest geschikte kanaal. Als het basisstation of de Time Capsule storing ondervindt, kunt u een ander kanaal selecteren.

Als u uw AirPort Extreme-basisstation in het 5-GHz spectrum gebruikt, kunt u geen ander kanaal kiezen.

## Het kanaal van een 2,4-GHz netwerk wijzigen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord voor het basisstation in.

3. Klik op 'AirPort' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Draadloos'.

4. Kies een nieuw kanaal uit het venstermenu 'Kanaal'.

Tussen twee draadloze apparaten die bij elkaar in de buurt staan, moet minstens vijf kanalen verschil zitten. Als apparaat A bijvoorbeeld is ingesteld op kanaal 1, moet apparaat B worden ingesteld op kanaal 6 of 11.

Computers in het AirPort-netwerk worden automatisch afgestemd op het kanaal dat het apparaat gebruikt. Als u het kanaal van een apparaat wijzigt, hoeft u het kanaal van computers in het draadloze netwerk dus niet aan te passen.

### Verwante onderwerpen

storing