首頁
索引

# 為基地台或 Time Capsule 設定 NAT 選項

若要為您的 AirPort 無線設備設定“網路位址轉譯（NAT）”選項，請打開設備的設定，按一下 Internet，確定設備在“連線共享”彈出式選單中已設為共享公用 IP 位址，然後按一下 NAT。

## NAT 選項包含：

- 啟用預設主機：預設主機是您網路上的某台電腦，它會出現在 Internet 上，並接收所有內送流量。若您使用 AirPort 網路上的電腦來玩網路遊戲，或想要將所有 Internet 流量指定經過單一電腦，預設主機會非常實用。

- 啟用 NAT 傳輸埠對應通訊協定：“NAT 傳輸埠對應通訊協定”（NAT-PMP）是一個“Internet 工程任務小組”（Internet Engineering Task Force）所規劃的 Internet 草案，而目前許多 NAT 路由器所使用的是 Universal Plug and Play（UPnP）通訊協定，NAT-PMP 則是 UPnP 的替代。NAT-PMP 允許個人網路（位於 NAT 路由器之後）上的某台電腦，自動設定路由器以允許此個人網路之外的用戶端連接此電腦。

  通訊協定中包含檢索 NAT 閘道的公用 IP 位址的方法，此方法允許用戶端將此公用 IP 位址和埠號碼告知可能想要與其進行通信的同級。目前 Apple 產品採用了此通訊協定，包括 Mac OS X 10.4 Tiger、AirPort Extreme 和 AirPort Express 網路產品、Time Capsule 及“Windows 版 Bonjour”。

若要設定 NAT 選項，您的基地台或 Time Capsule 必須設定為使用 DHCP 和 NAT 來共享基地台 Internet 連線。

### 相關主題

網路位址轉譯（NAT）

傳輸埠對應