Początek
Indeks

# Użycie modemu stacji bazowej do połączenia z Internetem

Jeżeli stacja bazowa jest wyposażona w modem wewnętrzny i posiadasz konto dodzwaniane u dostawcy Internetu, możesz połączyć gniazdo modemu stacji bazowej ze standardową linią telefoniczną i korzystać z PPP do łączenia się z Internetem.

Zanim skorzystasz z Narzędzia AirPort, upewnij się, że masz przygotowane informacje o koncie.

## Możesz potrzebować następujących informacji:

- Nazwa konta (nazwa użytkownika) i hasło konta u dostawcy Internetu

- Numer telefoniczny modemu dodzwanianego dostawcy Internetu

- Czy TCP/IP ma być skonfigurowane ręcznie czy za pomocą PPP

- Adres IP (tylko w przypadku ręcznego konfigurowania)

- Adres serwera Domain Name System (DNS)

Kliknij w Modem, aby ustawić opcje modemu, takie jak czas bezczynności przed automatycznym rozłączeniem, kod kraju i inne.