首頁
索引

# AirPort 的新功能

此頁面會為您介紹 AirPort 的新功能。若要瞭解更多設定和使用“AirPort Extreme 基地台”、AirPort Express 或 Time Capsule 的相關資訊，請按一下上方的“首頁”按鈕來將您帶到“AirPort 輔助說明”的主連接頁面。

同步雙頻 Time Capsule 與 AirPort Extreme

新的“AirPort Extreme 基地台”與新的 Time Capsule 是以 IEEE 802.11n draft 規格為基準，且配備了多重輸入與多重輸出（MIMO）技術。兩種設備就像多條天線一樣，以最高的速度和最大的通訊範圍進行傳輸。為您提供的資料傳輸速率是 802.11g 的五倍。另外，它們的通訊範圍也是 802.11g 無線標準的兩倍，覆蓋範圍是您的整個房子、教室或小型辦公室。

新的“AirPort Extreme 基地台”和 Time Capsule 都具備同步雙頻技術，因此它們可以同時在 2.4GHz 或 5GHz 波段中運作。當您設定 AirPort Extreme 或 Time Capsule 時，其會建立兩個高速 Wi-Fi 網路：用於 802.11b、802.11g 和 802.11n 設備（如 iPhone、iPod touch 和較舊型電腦）的 2.4 GHz 網路，以及用於 802.11n 和 802.11a 設備（如較新型電腦和 Apple TV）的 5 GHz 網路。

而它們與較舊規格完全相容，因此使用 802.11a、802.11b、802.11g 或 IEEE draft 規格 802.11n 無線卡的 Mac 和 PC 電腦，都可以連接到 AirPort 無線網路。它們也能與 AirPort Express 完美地搭配使用於無線音樂串流和其他功能。“AirPort Extreme 基地台”和 Time Capsule 有三個附加的 10/100/1000 乙太網路埠，所以您不需要在網路中加入另一部路由器。

AirPort Extreme▸

設定訪客網路與共享 Internet 連線

您可以在家裡或辦公室中設定訪客網路，該網路可以帶有也可以不帶有密碼保護，藉此將僅限 Internet 連線的權限提供給無線設備（例如電腦、iPhone、iPod touch 和 Apple TV）。訪客網路可讓無線用戶端無須連接您的專用網路即可連接 Internet。當您設定訪客網路時，有一部分 Internet 連線會保留供訪客使用。如果在用戶端電腦上設定共享服務，則訪客還可以相互通訊。

設定訪客網路▸

與網路上的所有人共享 USB 硬碟或印表機

您可以將 USB 硬碟連接至“AirPort Extreme 基地台”或 Time Capsule，這樣網路上的所有人都可以備份、儲存和共享檔案。您還可以連接 USB 印表機，或者連接 USB 集線器，然後將硬碟和印表機連接到集線器，這樣，網路上的所有人都可以取用它們。

如果您是使用 Time Capsule，則不需要連接外接 USB 磁碟，因為 Time Capsule 隨附有內置 AirPort 磁碟。如果您是使用 Mac OS X Leopard（v10.5.1 或以上版本），您可以將 Time Capsule 設定為備份磁碟，並使用 Time Machine 來備份網路上所有使用 Mac OS X Leopard 的 Mac 電腦。

共享的 USB 設備▸

使用新的 AirPort 工具程式輕鬆快捷地設定網路

“AirPort 工具程式”將簡單易用的“AirPort 設定輔助程式”和功能強大的“AirPort 管理工具程式”整合成為一個應用程式。“AirPort 工具程式”讓使用者覺得用起來更簡單，因為可用同一軟體控制所有軟體。而監視用戶端和記錄功能，令您管理多個基地台變得更加容易。“AirPort 工具程式”可以啟用過期的訪客帳號，給予訪客暫時的網路連線，這樣您就不再需要將您家中或辦公室的網路密碼告知訪客了。您甚至可以設定帶有時間限制的帳號，這樣更有利於分級保護控制。此版本的“AirPort 工具程式”支援 IPv6 和 Bonjour，這樣您便可透過 WAN 埠公佈網路服務，例如列印和共享硬碟。

AirPort 工具程式▸