Início
Índice remissivo

# Como proteger a rede sem fios com o acesso protegido Wi-Fi 2 (WPA2)

O AirPort suporta dois modos WPA2: o modo Empresarial, que usa um servidor RADIUS para proceder à autenticação dos utilizadores, e o modo Pessoal, que não requer um servidor RADIUS.

O modo empresarial foi concebido para uma rede de maior dimensão, que provavelmente está a ser configurada e gerida por um profissional de TI. Para configurar uma rede empresarial WPA, é necessário começar por configurar uma ligação 802.1X. A ligação 802.1X requer um protocolo de autenticação, tais como TTLS, LEAP ou PEAP. Exige também um servidor de autenticação para gerir as credenciais e os certificados dos utilizadores da rede.

Para mais informações e instruções sobre como configurar uma rede WPA Empresarial, clique na ligação seguinte.

Como configurar uma rede WPA2 empresarial

O modo Pessoal destina-se a redes domésticas ou de pequenos escritórios e pode ser configurado e gerido pela maioria dos utilizadores. O modo Pessoal não requer um servidor de autenticação próprio. Geralmente, os utilizadores da rede só têm de introduzir um nome de utilizador e uma palavra-passe para acederem à rede.

## Para configurar uma rede WPA2 Pessoal:

1. Abra o Utilitário AirPort, que se encontra na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

4. Seleccione "WPA/WPA2 Pessoal" no menu instantâneo "Segurança da rede sem fios" se pretender que acedam à sua rede computadores compatíveis com WPA e WPA2. Seleccione "WPA2 Pessoal" se pretender que apenas acedam à sua rede computadores compatíveis com WPA2.

5. Introduza uma palavra-passe ASCII com 8 a 63 caracteres ASCII.