Hjem
Register

# Indstille en bro

Du kan slå Internetdeling fra og tillade brofunktion mellem de trådløse computere og computere med kabler i netværket. Når brofunktionen er slået til, har AirPort-computere adgang til alle tjenester på Ethernet-netværket. Den trådløse enhed leverer ikke tjenester til Internetdeling.

At bruge basen eller en Time Capsule som bro er en måde at håndtere evt. kompatibilitetsproblemer mellem den trådløse enheds funktioner til Internetdeling og den forbindelsesmetode, som Internetudbyderen bruger.

Hvis du opretter forbindelse til Internet via PPPoE, kan du ikke indstille den som bro. Når basen bruger PPPoE, fungerer den som en router og distribuerer IP-adresser til klienter på netværket vha. DHCP og NAT.

## Du indstiller den trådløse enhed som en bro på følgende måde:

1. Åbn AirPort-værktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en Mac og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

2. Vælg den trådløse enhed, og klik på Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden.

3. Klik på Internet på værktøjslinjen, og klik på Internetforbindelse.

4. Vælg Fra (brofunktion) på lokalmenuen Deling af forbindelse.

### Beslægtede emner

DHCP

Network Address Translation (NAT)