ホーム
索引

# ワイヤレス装置の MAC アドレスを表示する

ネットワークに接続されたベースステーションの MAC（Media Access Control）アドレスを表示できます。ワイヤレス装置のワイヤレスインターフェイスとケーブル（Ethernet）インターフェイスには、それぞれに一意の MAC アドレスが割り当てられます。

このアドレスは、AirMac Extreme ベースステーションおよび Time Capsule の底面、および AirMac Express の背面にプリントされています。

ワイヤレス MAC アドレスは、AirMac ID とも呼ばれます。

インターネット・サービス・プロバイダ（ISP）やネットワーク上のクライアントがこの MAC アドレスを必要とする場合があります。

## 「AirMac ユーティリティ」を使って MAC アドレスを確認するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. ベースステーションまたは Time Capsule を選択してから、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ワイヤレス MAC アドレスが「AirMac ユーティリティ」の「要約」パネルに AirMac ID として表示されます。