ホーム
索引

# WPA2（Wi-Fi Protected Access 2）を使ってワイヤレスネットワークを保護する

「AirMac ユーティリティ」は、2 つの WPA2 モードに対応しています。エンタープライズモードでは、ユーザを認証するために RADIUS サーバを使用します。パーソナルモードでは、RADIUS サーバを必要としません。

エンタープライズモードは、IT 技術者が設定および管理することが多い大規模ネットワーク向けに設計されています。WPA エンタープライズネットワークを設定するには、まず 802.1X 接続を設定する必要があります。802.1X 接続には、TTLS、LEAP、PEAP などの認証プロトコルが必要です。また、ネットワークユーザの資格情報と証明書を管理する認証サーバも必要です。

WPA エンタープライズネットワークの設定方法については、下のリンクをクリックしてください。

WPA2 エンタープライズネットワークを設定する

パーソナルモードは、ホームネットワークまたは小規模オフィスネットワーク向けに設計されており、ほとんどのユーザが設定および管理できます。パーソナルモードでは、認証サーバは別途必要ありません。ネットワークユーザは通常、ユーザ名とパスワードを入力するだけでネットワークに接続できます。

## WPA2 パーソナルネットワークを設定するには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「AirMac」をクリックしてから、「ワイヤレス」をクリックします。

4. WPA または WPA2 と互換性のあるコンピュータからネットワークに接続できるようにしたい場合は、「ワイヤレスセキュリティ」ポップアップメニューから「WPA／WPA2 パーソナル」を選択します。WPA2 と互換性のあるコンピュータだけがネットワークに接続できるようにしたい場合は、「WPA2 パーソナル」を選択します。

5. 8 ～ 63 文字の ASCII 文字を使って ASCII パスワードを入力します。