Startpagina
Index

# Afdrukken op afstand instellen

Als het basisstation of de Time Capsule is verbonden met een Ethernet-netwerk, en er een compatibele USB-printer is aangesloten op het basisstation, kunnen clients in het Ethernet-netwerk afdrukken op de printer. Dit wordt afdrukken op afstand genoemd.

## Afdrukken op afstand inschakelen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Printers' in de knoppenbalk en controleer of de printer in de lijst wordt weergegeven.

Schakel het aankruisvak 'Deel printers via WAN' in om de printer te delen via de WAN-poort van het draadloze apparaat. U kunt de printer ook via het internet delen met behulp van Bonjour.

### Verwante onderwerpen

afdrukken

Bonjour