Início
Índice remissivo

# Como configurar opções DHCP para a estação-base ou Time Capsule

Se tiver configurado a estação-base ou Time Capsule para que utilize o protocolo DHCP para fornecer endereços IP a computadores e dispositivos da rede sem fios, é possível seleccionar a gama de endereços IP que um dispositivo utiliza, determinar durante quanto tempo é que um computador vai ter um endereço IP válido, introduzir uma mensagem de boas-vindas e reservar endereços IP específicos para atribuir a determinados computadores que acedam à rede.

Abra o Utilitário AirPort (localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em “Iniciar” > “Todos os programas” > “AirPort” num computador com Windows), seleccione o dispositivo na lista e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "DHCP".

## Pode configurar as seguintes opções do DHCP:

- Seleccione um intervalo de endereços IP no menu instantâneo "Intervalo DHCP". Seleccione 10.0, 192.168 ou 172.16 e depois introduza um endereço inicial e final nos campos "Endereço inicial de DHCP" e "Endereço final de DHCP" em função dos endereços que pretende que a estação-base forneça.

- Introduza um número no campo "Aluguer do DHCP" e depois seleccione minutos, horas ou dias no menu instantâneo.

- Escreva uma mensagem de boas-vindas no campo "Mensagem DHCP". Esta mensagem será exibida sempre que um computador aceder à sua rede.

- Para fornecer endereços IP específicos a determinados computadores da rede sem fios, clique no botão de adicionar (“+”) sob a lista “Reservas DHCP”. Depois siga as instruções no ecrã para nomear a reserva. Reserve o endereço em função do endereço MAC ou ID de cliente DHCP. Se seleccionar o endereço MAC, clique em "Continuar" e introduza o endereço MAC e o endereço IP específico.

Se a sua rede estiver configurada para usar um servidor LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) na sua rede, poderá introduzir o endereço do servidor no campo "Servidor LDAP" para que os computadores da sua rede possam ter acesso ao mesmo.

### Tópicos relacionados

DHCP