Accueil
Index

# Personnalisation du coupe-feu IPv6

Vous pouvez utiliser Utilitaire AirPort pour ajuster les réglages du coupe-feu IPv6, si votre borne d’accès prend en charge IPv6. Vous pouvez également utiliser Utilitaire AirPort pour ajuster les réglages de coupe-feu IPv6 sur un disque Time Capsule.

## Pour ajuster les réglages du coupe-feu IPv6 :

1. Ouvrez Utilitaire AirPort qui se trouve dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un Mac ou dans Démarrer > Tous les programmes > AirPort sur un PC fonctionnant sous Windows.

2. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez ajuster, puis cliquez sur Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe.

3. Cliquez sur Avancé dans la barre d’outils, puis sur Pare-feu IPv6.

   Par défaut, « Autoriser les tunnels Teredo » et « Autoriser IPSec » sont sélectionnés.

   Pour fournir l’accès à des périphériques spécifiques de votre réseau en dehors du coupe-feu IPv6, cliquez sur le bouton Ajouter (+) puis tapez l’adresse IPv6 et/ou le port du périphérique.

Pour utiliser un coupe-feu IPv6, vous devez posséder une borne d’accès AirPort Extreme 802.11n disposant de la version 7.2 ou ultérieure du programme interne ou un disque Time Capsule.

Consultez le site d’assistance AirPort pour connaître la version la plus récente du programme interne de la borne d’accès.

### Ouvrir

Site web d’assistance AirPort