Hjem
Register

# Dirigere netværkstrafik til en bestemt computer på netværket

Du skal angive en permanent IP-adresse til serveren eller computeren og angive oplysninger om “indgående portoverførsel” på AirPort-basen eller Time Capsule for at sikre, at forespørgsler sendes korrekt til web-, AppleShare- eller FTP-serveren.

## Indstille indgående portoverførsel:

1. Åbn AirPort-værktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

2. Marker den enhed, du indstiller, og klik derefter på Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden.

3. Klik på Avanceret på værktøjslinjen, og klik på Portoverførsel.

4. Klik på knappen Tilføj (+), og vælg en tjeneste på lokalmenuen Tjeneste, f.eks. Personlig arkivdeling.

5. Skriv IP-adressen på serveren i feltet Privat IP-adresse.

Hvis du vil bruge portoverførsel, skal du konfigurere TCP/IP manuelt på den computer, som afvikler Web-, AppleShare- eller FTP-serveren.

### Beslægtede emner

portoverførsel

Network Address Translation (NAT)