ホーム
索引

# ベースステーションまたは Time Capsule が NAT や DHCP を備えるルーターに接続されている場合

ベースステーションまたは Time Capsule を接続するルーターやその他のネットワークデバイスが NAT（Network Address Translation）を使って単一のインターネット接続をネットワーク上の複数のコンピュータと共有しており、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使ってプライベート IP アドレスを提供している場合、ベースステーションまたは Time Capsule の NAT および DHCP をオフにする必要があります。

ほとんどのネットワークでは、NAT および DHCP を使用して IP アドレスを提供するのに必要なデバイスは 1 台だけです。

## NAT および DHCP をオフにするには：

1. 「AirMac ユーティリティ」を開きます。Mac OS X を使用するコンピュータの場合は「アプリケーション」フォルダの「ユーティリティ」フォルダに、Windows コンピュータの場合は「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「AirMac」にあります。

2. 設定する装置を選択して、「手動設定」をクリックします。必要に応じて、パスワードを入力します。

3. ツールバーの「インターネット」をクリックしてから、「インターネット接続」をクリックします。

4. 「接続共有」ポップアップメニューから「切（ブリッジモード）」を選択します。

NAT と DHCP をオフにすると、装置はネットワーク上のケーブル接続のコンピュータとワイヤレス接続のコンピュータの単なるブリッジとして動作します。

### 関連トピック

DHCP