Hjem
Register

# Dele en Internetforbindelse med flere computere

En AirPort-base eller en Time Capsule kan sørge for, at flere computere deler en Internetforbindelse. Basen eller Time Capsule kan give computerne på AirPort-netværket IP-adresser og dirigere data fra Internet til dem vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) og NAT (Network Address Translation).

## Du slår DHCP og NAT til på følgende måde:

1. Åbn AirPort-værktøj, der ligger i mappen Hjælpeprogrammer i mappen Programmer på en computer med Mac OS X og i Start > Alle programmer > AirPort på en Windows-computer.

2. Vælg den enhed, du indstiller, og klik derefter på Manuel indstilling. Skriv om nødvendigt adgangskoden.

3. Klik på Internet på værktøjslinjen, og klik på Internetforbindelse.

4. Vælg "Del en offentlig IP-adresse" på lokalmenuen Deling af forbindelse.

5. Klik på DHCP, og vælg et adresseudsnit på lokalmenuen DHCP-udsnit. Enheden bruger som standard adresseudsnittet 10.0.1.2 til 10.0.1.200.

Du kan også angive andre DHCP-indstillinger, f.eks. hvor længe en klientcomputer får en gyldig IP-adresse, samt reservere bestemte IP-adresser til bestemte klientcomputere m.m.

Klik på henvisningen nedenfor, hvis du vil vide mere om brug af DHCP på netværket.

### Beslægtede emner

DHCP

Network Address Translation (NAT)