Inicio
Índice

# Cómo utilizar varias estaciones base en una red Ethernet

Es posible configurar varias estaciones base AirPort Extreme o Time Capsule para crear una única red inalámbrica mediante un sistema de búsqueda denominado itinerancia (“roaming”).

## Cómo configurar una red con itinerancia:

1. Conecte todas las estaciones base y dispositivos Time Capsule a la misma subred de la red Ethernet y asigne el mismo nombre de red y la misma contraseña a cada dispositivo.

2. Para asignar a clientes en la red direcciones IP mediante DHCP, configure un dispositivo como servidor DHCP. Para ello:

- Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows. Seleccione el dispositivo que está configurando como servidor DHCP y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”.

  Asegúrese de que el dispositivo asigna un intervalo de direcciones IP reales. Las direcciones IP privadas empleadas por el sistema NAT no pueden utilizarse en la modalidad de itinerancia. Haga clic en Internet en la barra de herramientas, haga clic en “Conexión a Internet” y, a continuación, seleccione “Distribuir un intervalo de direcciones IP” en el menú local “Compartir conexión”.

3. Configure las restantes estaciones base como puentes, desactivando DHCP y NAT. Para ello:

- En la Utilidad AirPort, seleccione el dispositivo que quiere configurar como puente y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

  Haga clic en Internet en la barra de herramientas, haga clic en “Conexión a Internet” y, a continuación, seleccione “Desactivado (modo puente)” en el menú local “Compartir conexión” del dispositivo que desee configurar como puente.

Si utiliza dispositivos inalámbricos compatibles con 802.11n, puede ampliar el alcance de la red configurando un sistema de distribución inalámbrico dinámico.

### Temas relacionados

Ampliación del radio de alcance de una red 802.11n