Początek
Indeks

# Konfigurowanie IPv6

IPv6 to nowa wersja IP (Internet Protocol). Obecnie IPv6 wykorzystywany jest przez niektóre instytucje badawcze. Większość komputerów nie wymaga konfigurowania ani korzystania z IPv6.

Podstawową zaletą IPv6 jest powiększenie rozmiaru adresu z 32 bitów (bieżący standard IPv4) do 128 bitów. Adres o wielkości 128 bitów jest wystarczająco pojemny, aby obsłużyć ogromną liczbę adresów. Umożliwi to utworzenie znacznie większej liczby adresów lub węzłów, niż jest to możliwe obecnie. IPv6 umożliwia również ustawienie adresu na więcej sposobów i ułatwia automatyczne konfigurowanie.

IPv6 jest domyślnie skonfigurowane automatycznie, a ustawienia domyślne są wystarczające. Może się jednak zdarzyć, że administrator sieci lub dostawca Internetu (ISP) wymaga ręcznego skonfigurowania IPv6. W takiej sytuacji należy otworzyć Narzędzie AirPort, zaznaczyć urządzenie i kliknąć w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne. Kliknij w Zaawansowane w pasku narzędzi, a następnie kliknij w IPv6.

Na komputerze z systemem Mac OS X Narzędzie AirPort znajduje się w katalogu Narzędzia, umieszczonym w katalogu Programy, natomiast na komputerze z systemem Windows można je znaleźć w menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

## Jak ręcznie ustawić opcje IPv6?

1. Wybierz Tunel, Węzeł lub Router z menu Tryb IPv6, w zależności od wymaganej metody.

2. Wybierz Ręcznie z menu Konfiguruj IPv6 i wprowadź informacje przekazane przez ISP lub administratora.

### Podobne tematy

IPv6