Początek
Indeks

# Co sygnalizuje świecąca lampka?

Poniższa tabela opisuje zachowanie lampki stanu w stacji bazowej AirPort Extreme 802.11n, Time Capsule i AirPort Express. Lampka stanu AirPort Express nie świeci kolorem niebieskim.

Lampka AirPort
Stan/opis

Wyłączona

Urządzenie nie jest podłączone do prądu.

Miga kolorem zielonym

Urządzenie uruchamia się.

Jeżeli wybrano Miga, gdy aktywne z menu Lampka stanu (w panelu Stacja bazowa ustawień AirPort w Narzędziu AirPort), lampka stanu może świecić, wskazując normalną aktywność.

Jednostajne zielona

Urządzenie jest włączone i działa prawidłowo. Jeżeli wybrano Miga, gdy aktywne z menu Lampka stanu (w panelu Stacja bazowa ustawień AirPort w Narzędziu AirPort), lampka stanu może świecić, wskazując normalną aktywność.

Miga kolorem żółtym

Urządzenie sygnalizuje problem. Zobacz poniżej.

Jednostajnie żółta

Urządzenie kończy sekwencję startową.

Miga na przemian kolorem zielonym i żółtym

Wystąpił problem podczas uruchamiania. Urządzenie uruchomi się ponownie i powtórzy próbę włączenia.

Jednostajne niebieska

Urządzenie jest gotowe, aby dopuścić klienta bezprzewodowego do przyłączenia się do sieci.

W celu sprawdzenia, dlaczego lampka świeci kolorem żółtym, otwórz Narzędzie AirPort, zaznacz urządzenie, a następnie z menu Stacja bazowa wybierz Konfigurowanie ręczne. Wprowadź hasło, jeżeli to potrzebne i kliknij w Status stacji bazowej, aby wyświetlić informację o świecącej lampce.