Początek
Indeks

# Konfigurowanie opcji NAT w stacji bazowej lub Time Capsule

Aby ustalić opcje translacji adresów sieciowych (NAT) w urządzeniu AirPort, należy otworzyć okno konfiguracji tego urządzenia, kliknąć w Internet i upewnić się, że urządzenie skonfigurowane jest do udostępniania publicznego adresu IP (w menu „Udostępnianie połączenia”), po czym kliknąć w NAT.

## Oto dostępne opcje NAT:

- Włącz domyślny host: Domyślny host (serwer) jest tym komputerem sieci, który widoczny jest z Internetu i do którego trafia cały ruch przychodzący. Serwer domyślny jest przydatny w sytuacji, kiedy komputer w sieci AirPort jest wykorzystywany do grania w gry sieciowe lub kiedy się chce przepuścić cały ruch z Internetu przez jeden komputer.

- Włącz NAT-PMP: NAT-PMP to internetowa specyfikacja Internet Engineering Task Force, alternatywa dla bardziej popularnego protokołu UPnP (Universal Plug and Play), zastosowanego w wielu routerach NAT. NAT-PMP umożliwia komputerowi w sieci prywatnej (za routerem NAT) automatyczne konfigurowanie routera, która umożliwi komputerom spoza sieci prywatnej łączenie się z tym komputerem.

  Protokół określa metodę pobierania publicznego adresu IP bramy NAT, umożliwiając przekazanie tego adresu wraz z numerem portu komputerom zewnętrznym, które chcą komunikować się z komputerem w sieci wewnętrznej. Ten protokół zastosowany został w aktualnych produktach Apple, w tym w systemie Mac OS X 10.4 (Tiger), urządzeniach sieciowych AirPort Extreme i AirPort Express, Time Capsule i Bonjour dla Windows.

W celu ustawienia opcji NAT stacja bazowa lub Time Capsule muszą zostać skonfigurowane do udostępniania połączenia z Internetem za pomocą DHCP i NAT.

### Podobne tematy

Network Address Translation (NAT)

odwzorowanie portów