Início
Índice remissivo

# Como adicionar um cliente sem fios à rede 802.11n

Se estiver a utilizar uma estação-base AirPort que suporta 802.11n ou um Time Capsule, e a rede estiver protegida por palavra-passe através de WPA pessoal ou WPA/WPA2 pessoal, é possível fornecer aos clientes sem fios acesso à rede sem que tenham de introduzir a palavra-passe da rede.

Quando permite o acesso de um cliente à sua rede, o nome do cliente e o endereço MAC sem fios (ou ID AirPort) são guardados na lista de controlo de acesso do Utilitário AirPort até serem retirados da lista. Também pode conceder 24 horas de acesso, decorridas as quais o cliente deixa de poder aceder à sua rede.

Quando concede a um cliente acesso à sua rede sem fios, este não precisa de introduzir a palavra-passe da rede.

## Para permitir o acesso de um cliente à sua rede:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, na pasta Aplicações, num Mac; e em Iniciar > Todos os programas > AirPort, num computador com Windows.

2. Seleccione o dispositivo que está a configurar e clique em “Configuração manual”. Digite a palavra-passe, se necessário.

3. Seleccione Estação-base > Adicionar clientes de ligações sem fios.

4. Seleccione a forma como pretende que o cliente aceda à rede:

- Seleccione "PIN" para introduzir o número de oito dígitos fornecido pelo cliente que solicita acesso à rede.

- Seleccione “Primeira tentativa” para permitir o acesso à rede ao cliente seguinte que tente aceder à rede.

- Seleccione “Limitar o acesso do cliente a 24 horas” se pretender conceder apenas um dia de acesso à sua rede. Se não seleccionar esta opção, o cliente terá acesso à rede até que remova da lista o nome do cliente.

Para retirar o cliente da lista, clique em "AirPort" na barra de ferramentas do Utilitário AirPort, clique em "Controlo de acesso", seleccione o nome do cliente e depois clique em "Eliminar" (-). Tem de actualizar o dispositivo depois de remover um cliente da lista.