主页
索引

# 在一个以太网络中使用多个基站

您可以设置多个 AirPort Extreme 基站或 Time Capsule 以创建单个无线网络（称为“漫游”网络）。

## 若要创建漫游网络：

1. 将所有基站和 Time Capsule 连接到以太网络上的同一个子网，并且将同一网络名称和密码指定给每个设备。

2. 若要使用动态主机配置协议 (DHCP) 将 IP 地址分配给网络上的客户端，请将一个设备设置为 DHCP 服务器。若要这样做：

- 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。选择您正在设置的设备作为 DHCP 服务器，然后点按“手动设置”。

  确定设备分配的 IP 地址范围是真实的。网络地址转换 (NAT) 所使用的专用 IP 地址不能用于漫游。请在工具栏中点按“互联网”，接着点按“互联网连接”，然后从“连接共享”弹出式菜单中选取“分配一个 IP 地址范围”。

3. 通过关闭 DHCP 和 NAT，将所有其他基站设置为网桥。若要这样做：

- 在“AirPort 实用工具”中，选择您想要设置为网桥的设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

  请在工具栏中点按“互联网”，接着点按 “互联网连接”，然后从您想要设置为网桥的设备上的“连接共享”弹出式菜单中选取“关闭（网桥模式）”。

如果您正在使用的无线设备支持 802.11n，您可以通过设置动态无线分布系统来扩展网络的范围。

### 相关主题

扩展 802.11n 网络的覆盖范围