Início
Índice remissivo

# Como alargar o raio alcance da rede sem fios

É possível configurar várias estações-base AirPort Extreme ou AirPort Express enquanto sistema de distribuição sem fios para alargar o raio de alcance da sua rede sem fios. Quando liga estações-base sem fios numa WDS, configura cada estação-base como uma estação-base principal, uma estação-base remota ou uma estação-base de retransmissão.

Nota: se estiver a aumentar o alcance de uma rede sem fios 802.11n, clique na ligação que se segue para obter instruções simplificadas.

Aumentar o alcance de uma rede 802.11n

Uma estação-base principal está ligada à Internet e partilha a ligação com as estações-base remotas e de retransmissão. Uma estação-base remota partilha simplesmente a ligação à Internet da estação-base principal. Uma estação-base de retransmissão partilha a ligação à Internet da estação-base principal e transmite a ligação para outras estações-base remotas.

Todas as configurações das três estações-base (principal, remota e de retransmissão) também podem partilhar a ligação à Internet da estação-base principal com os computadores-cliente através de uma ligação sem fios ou através de uma ligação por Ethernet, se os computadores-cliente estiverem ligados à estação-base através da Ethernet.

Para configurar as estações-base num WDS precisa de saber o ID AirPort de cada estação-base. O ID AirPort, também conhecido como endereço de Controlo de Acesso ao Meio (MAC, Media Access Controller), está impresso na etiqueta no fundo da estação-base AirPort Extreme próximo do símbolo AirPort, e no lado do adaptador de corrente da estação-base AirPort Express. Para facilitar a configuração de um WDS, coloque todas as estações-base sobre uma mesa e ligue-as a uma fonte de alimentação eléctrica.

Para começar a configurar uma WDS, abra o Utilitário AirPort, seleccione o periférico sem fios e depois Estação-base > Configuração manual. Digite a palavra-passe, se necessário. Clique em "AirPort" na barra de ferramentas e, de seguida, em "Ligações sem fios".

O Utilitário AirPort encontra-se na pasta Utilitários da pasta Aplicações, nos computadores com Mac OS X, ou em Iniciar > Todos os programas > AirPort, nos computadores com Windows.

## No painel de ligações sem fios:

1. Seleccione "Participar numa rede WDS" no menu instantâneo "Modo sem fios".

2. Clique em WDS.

3. Proceda de uma das seguintes formas:

- Se estiver a configurar uma estação-base principal WDS, clique no botão Adicionar (+) e introduza o ID AirPort ou o endereço MAC sem fios para as estações-base WDS remotas.

- Se estiver a configurar uma estação-base remota, introduza o ID AirPort ou o endereço MAC sem fios da estação-base WDS principal.

- Se estiver a configurar uma estação-base de retransmissão, introduza o ID AirPort ou o endereço MAC sem fios da estação-base WDS principal. Depois, clique no botão Adicionar (+) para introduzir os ID AirPort ou os endereços MAC sem fios das estações-base WDS remotas.

4. Use o mesmo nome de rede e palavra-passe para todas as demais estações-base na WDS.

5. Clique em AirPort na barra de ferramentas, clique na opção "Sem fios" e use o mesmo canal para cada estação-base na WDS.

Por predefinição, a caixa de verificação “Permitir clientes sem fios” está seleccionada. Se desmarcar a caixa de verificação “Permitir clientes sem fios nesta estação-base” e mais tarde quiser alterar as definições da estação-base, tem de se ligar à porta LAN da estação-base com um cabo Ethernet. Não conseguirá ligar-se à estação-base sem fios sem reconfigurar a sua estação-base.

Se as suas estações-base estiverem ligadas através de Ethernet, consulte “Como utilizar várias estações-base numa rede Ethernet” para alargar o raio de alcance da rede sem fios.

### Tópicos relacionados

Como utilizar várias estações-base numa rede Ethernet