首頁
索引

# 設定 IPv6

IPv6 是一個新版本的 Internet 通訊協定（IP）。目前，主要是某些研究機構在使用 IPv6。大多數電腦不需要設定或使用 IPv6。

IPv6 的主要優點在於，它將位址大小從 32 位元（目前 IPv4 標準）增加到 128 位元。128 位元的位址足夠支援大量的位址。這會允許比現在有更多的位址或節點。IPv6 還提供更多設定位址的方法，以及更加簡單的自動設定。

依照預設，是自動設定為使用 IPv6，而且預設設定已經足夠。然而，如果您的網路管理者或 Internet 網路服務供應商（ISP）已特別告知您要手動設定 IPv6，請打開“AirPort 工具程式”，選擇您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。在工具列中按一下“進階”，然後按一下 IPv6。

“AirPort 工具程式”位於 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

## 若要手動設定 IPv6 選項：

1. 根據所指示的方式，從 IPv6 模式彈出式選單中，選擇“主機”、“通道”或“路由器”。

2. 從“設定 IPv6”彈出式選單中，選擇“手動”，然後輸入 ISP 或網路管理者提供給您的資訊。

### 相關主題

IPv6