Inicio
Índice

# Cómo configurar su red AirPort

Use el panel Inalámbrica para establecer las opciones de su red inalámbrica.

## Las opciones del panel Inalámbrica son:

- Configuración del modo inalámbrico para crear una nueva red inalámbrica o para ampliar una red inalámbrica existente.

- Asignación de un nombre a la red. Este será el nombre que aparecerá en el menú de estado de AirPort en la barra de menús de Mac OS X y sobre el icono de red inalámbrica en la bandeja de estado de Windows.

- Configuración del modo de radio. Seleccione para su red inalámbrica la frecuencia que resulte más compatible con los ordenadores que se conectan a ella.

- Si supone que los ordenadores van a usar 802.11b ó 802.11g para unirse a la red, seleccione “802.11n (compatible con 802.11b/g)” en el menú local “Modo radio”.

- Si cree que los ordenadores utilizarán 802.11a para conectarse a la red, seleccione “802.11n (compatible con 802.11a)”.

- Si cree que solo se conectarán a ella ordenadores que usan 802.11n, seleccione “Solo 802.11n (2,4 GHz)” o “Solo 802.11n (5 GHz)” en el menú local “Modo radio”.

- Cómo seleccionar un canal para la red. En la mayoría de los casos, lo más eficaz es usar el ajuste Automático, aunque en algunos casos puede ser mejor seleccionar un canal específico para la red. Si solo usa 802.11n, en el intervalo de 5 gigahercios (GHz), no podrá fijar los canales de forma manual.

- Protección de la red inalámbrica mediante contraseña. Seleccione “WEP” (Wired Equivalent Privacy), “WPA” (Wi-Fi Protected Access) o “WPA2 Personal”, “WPA” o “WPA2 Empresa”, o bien seleccione “WEP (red seguridad de transición)”, según la estación base que esté configurando y las características de los ordenadores cliente inalámbricos que se conectarán a la red.

- Configuración de opciones inalámbricas adicionales. Haga clic en “Opciones de red inalámbrica” para ajustar la velocidad de multidifusión, la potencia de transmisión o la región, para crear una red cerrada y para activar el sistema anti-interferencias. Si su estación base lo admite y utiliza el modo de radio de solo 802.11n (5 GHz), también podrá seleccionar el uso de canales anchos, que proporcionan un mayor rendimiento de datos en la red.

### Temas relacionados

Seguridad de AirPort

Cómo configurar una red AirPort