Início
Índice remissivo

# Como configurar as opções do modem de acesso telefónico

Se a sua estação-base estiver equipada com um modem, use o painel "Modem" das definições de Internet para configurar funcionalidades específicas para o seu modem e a sua ligação de acesso telefónico.

## Pode configurar as seguintes opções do modem:

- Seleccionar durante quanto tempo o modem deverá esperar até se desligar em caso de inactividade.

- Configurar o código de país para o seu modem.

- Seleccionar o protocolo de modem v.90 ou v.34. O protocolo v.34 pode ajudar a resolver problemas se tiver dificuldades com o v.90.

- Seleccionar a marcação por tons ou impulsos consoante o seu serviço telefónico.

- Seleccione “Marcar automaticamente” para configurar o modem para ligar ao fornecedor de acesso à Internet (ISP) quando abrir um browser da Web ou enviar e-mail.