Início
Índice

# Como controlar o acesso à rede sem fio

Com o controle de acesso, é possível especificar quais computadores podem enviar ou receber informações através da rede sem fio. Se o seu dispositivo sem fio for compatível, também é possível controlar o horário e os dias em que um computador pode acessar a rede.

O controle de acesso impede que os computadores que não estão na lista de controle de acesso acessem a rede AirPort.

Utilize o Utilitário AirPort para configurar as opções de acesso. Abra o Utilitário AirPort, selecione seu dispositivo sem fio e, em seguida, escolha Estação Base > Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário. Clique em AirPort na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Controle de Acesso.

O Utilitário AirPort está na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos de um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

## Para configurar o controle de acesso:

Escolha Local (disponível em alguns modelos da estação base AirPort), Acesso Programado ou RADIUS no menu local Controle de Acesso por Endereço MAC, dependendo do dispositivo sem fio que estiver sendo configurado.

- Se escolher Local, clique no botão Adicionar (+) e digite a ID da AirPort ou o endereço do MAC sem fio do cliente que você quer que tenha acesso à rede e depois clique em Este computador para adicionar a ID da AirPort do computador que você estiver usando. Utilize o campo Descrição para digitar o nome do computador na lista.

- Se escolher Acesso Programado, clique no botão Adicionar (+) e digite o endereço MAC e a descrição ou nome dos computadores cujo acesso à rede você está permitindo. Você também pode clicar em Este Computador para adicionar o endereço MAC e o nome do computador que você está utilizando para configurar esta estação base. Escolha um valor nos menus locais. Escolha um dia da semana ou todos os dias no menu local de dias e, em seguida, escolha “dia inteiro” ou “entre” no outro menu local. Se você escolher “entre”, poderá editar as horas do dia clicando duas vezes nos campos de hora.

- Se escolheu RADIUS, digite o tipo de serviço RADIUS, os endereços IP do RADIUS, o segredo compartilhado e a porta principal do servidor RADIUS principal. Digite as informações do servidor RADIUS secundário, caso haja algum. Caso não tenha essas informações, consulte o administrador do servidor.

Caso esteja utilizando o controle de acesso local em um WDS (Wireless Distribution System), copie a lista de controle de acesso em todas as estações base da rede.

### Temas relacionados

Controle de Acesso

RADIUS