首頁
索引

# 使用 Wi-Fi 保護存取 2（WPA2）來保護無線網路

“AirPort 工具程式”支援兩種 WPA2 模式：使用 RADIUS 伺服器作為使用者認證的“企業級”模式，以及不需要透過 RADIUS 伺服器的“個人級”模式。

“企業級”模式適用於有 IT 專業人員進行設定和管理的大型網路。若要設定“WPA 企業級”網路，您必須先設定一個 802.1X 連線。802.1X 連線需要認證通訊協定，例如 TTLS、LEAP 或 PEAP。它還需要認證伺服器來管理網路使用者的認證和憑證。

如需設定“WPA 企業級”網路的相關資訊與說明，請按一下下方的連結。

設定 WPA2 企業級網路

個人級模式是家庭或小型辦公室網路所使用，大部分的使用者都能設定與管理該型網路。個人級模式不需要個別的認證伺服器。網路的使用者通常只需要輸入使用者名稱與密碼來加入網路。

## 若要設定 WPA2 個人級網路：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 AirPort，然後按一下“無線”。

4. 若您希望與 WPA 和 WPA2 相容的電腦加入網路，請從“無線安全層級”選單中選擇“WPA/WPA2 個人級”。若您希望僅與 WPA2 相容的電腦加入網路，則請選擇“WPA2 個人級”。

5. 請輸入介於 8 至 63 個 ASCII 字元的 ASCII 密碼。