Startpagina
Index

# Als uw basisstation of Time Capsule is aangesloten op een router die gebruikmaakt van NAT en DHCP

Als het basisstation of de Time Capsule is verbonden met een router of een ander netwerkapparaat dat gebruikmaakt van NAT (Network Address Translation) om één internetverbinding met verschillende computers in het netwerk te delen en als de computers via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) van private IP-adressen worden voorzien, moet u NAT en DHCP uitschakelen op het basisstation of de Time Capsule.

In de meeste netwerken is slechts één apparaat nodig dat computers via NAT en DHCP van IP-adressen voorziet.

## NAT en DHCP uitschakelen

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met Mac OS X werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer het apparaat dat u wilt configureren en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Internetverbinding'.

4. Kies 'Uitgeschakeld (brugmodus)' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling'.

Als NAT en DHCP zijn uitgeschakeld, fungeert het apparaat als eenvoudige brug tussen de al dan niet draadloze computers in het netwerk.

### Verwante onderwerpen

DHCP