홈
인덱스

# PPP를 사용하여 원격으로 베이스 스테이션에 연결하기

듀얼 이더넷(Snow) 또는 내장 모뎀이 있는 AirPort 베이스 스테이션을 사용하고 베이스 스테이션 모뎀이 전화 잭에 연결되어 있다면, 원격 컴퓨터에서 베이스 스테이션으로 전화를 걸어 AirPort 네트워크에 접속할 수 있습니다.

사용자의 베이스 스테이션에 원격으로 연결하면 이더넷으로 연결된 모든 컴퓨터를 포함하여 해당 AirPort 네트워크에 대한 사용자의 연결이 허용됩니다. 베이스 스테이션이 DSL 또는 케이블 모뎀을 통해 인터넷에 연결되어 있어도 인터넷에 연결할 수 있습니다.

## 베이스 스테이션에 원격 연결을 설정하려면,

1. Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows를 사용하는 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 베이스 스테이션을 선택한 다음, 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 베이스 스테이션 암호를 입력하십시오.

3. 네트워크를 클릭하고, PPP 다이얼 인 활성화 체크상자를 선택한 다음 구성을 클릭하십시오.

4. 사용자 이름과 암호, 응답하기 전의 벨의 횟수 및 기타 설정을 입력하십시오.

수신되는 전화를 응답하도록 베이스 스테이션을 설정하였으므로, 베이스 스테이션에 전용 전화선을 사용할 것을 고려하십시오. 동일한 선으로 수신되는 다른 전화 때문에 AirPort 베이스 스테이션 모뎀의 연결이 끊어질 수도 있습니다.

참고:베이스 스테이션의 내장 모뎀을 사용하여 인터넷에 연결한다면, PPP 다이얼 인을 사용할 수 없습니다.