Startpagina
Index

# Een brug configureren

U kunt internetdeling uitschakelen om uw basisstation of Time Capsule als brug te laten fungeren tussen draadloze computers en computers die via een kabel met het netwerk zijn verbonden. Als de brugmodus is ingeschakeld, hebben AirPort-computers toegang tot alle voorzieningen in het Ethernet-netwerk. Het draadloze apparaat biedt geen voorzieningen voor internetdeling.

Als een basisstation of een Time Capsule als brug fungeert, kan dit als oplossing dienen voor incompatibiliteit tussen de voorzieningen voor internetdeling van het draadloze apparaat en de verbindingsmethode van uw internetaanbieder.

Als het draadloze apparaat verbinding met het internet maakt via PPPoE, kunt u het niet als brug configureren. Wanneer het basisstation PPPoE gebruikt, fungeert het basisstation als router en kent het IP-adressen toe aan clients in het netwerk via DHCP en NAT.

## Uw draadloze apparaat als brug configureren

1. Open AirPort-configuratieprogramma. Als u met een Mac werkt, vindt u AirPort-configuratieprogramma in de map 'Hulpprogramma's' in de map 'Programma's'. Als u met Windows werkt, kiest u 'Start' > 'Alle programma's' > 'AirPort'.

2. Selecteer uw draadloze apparaat en klik vervolgens op 'Handmatige configuratie'. Voer, indien vereist, het wachtwoord in.

3. Klik op 'Internet' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Internetverbinding'.

4. Kies 'Uitgeschakeld (brugmodus)' uit het venstermenu 'Verbindingsdeling'.

### Verwante onderwerpen

DHCP

Network Address Translation (NAT)