首頁
索引

# 設定橋接器

您可以停用 Internet 共享，來允許網路中無線與有線電腦間的橋接功能。啟用橋接功能後，具有 AirPort 功能的電腦可以取用乙太網路上的所有服務。無線設備並未提供 Internet 共享服務。

將基地台或 Time Capsule 作為橋接器使用，可以解決無線設備的 Internet 共享功能與您的 ISP 連線方法之間的不相容問題。

如果您使用 PPPoE 來連接 Internet，則無法將其設為橋接器。當您的基地台使用 PPPoE 時，它相當於路由器，並會將使用 DHCP 和 NAT 的網路 IP 位址分配給用戶端。

## 若要將無線設備設定為橋接器：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，位於 Mac 的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在使用 Windows 的電腦內，則位於 [開始] > [所有程式] > AirPort 裡。

2. 選取您的無線設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 在工具列中按一下 Internet，然後按一下“Internet 連線”。

4. 從“連線共享”彈出式選單裡選擇“關（橋接模式）”。

### 相關主題

DHCP

網路位址轉譯（NAT）