Início
Índice

# Como se conectar à Internet utilizando Ethernet

Se você utiliza um modem DSL ou um modem a cabo para conectar-se à Internet, ou se você se conecta à Internet utilizando uma rede local (LAN), pode conectar sua estação base ou Time Capsule ao modem ou à rede e compartilhar a conexão à Internet com computadores e clientes em sua rede sem fio.

Você precisa configurar de que modo a sua estação base ou Time Capsule recebe um endereço de Internet do provedor de acesso à Internet (ISP) ou da rede e como o dispositivo compartilha a conexão à Internet com computadores na rede.

Abra o Utilitário AirPort, selecione o dispositivo que deseja configurar e clique em Configuração Manual. Digite a senha, se necessário. Clique em Internet na barra de ferramentas e, em seguida, clique em Conexão à Internet. Escolha Ethernet no menu local Conectar Usando e, em seguida, clique em TCP/IP.

O Utilitário AirPort está localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos de um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

## Para configurar o seu dispositivo para conectar-se usando Ethernet:

1. Configure o modo que o seu dispositivo sem fio recebe um endereço IP do ISP utilizando o menu local Configurar IPv4, escolhendo uma destas opções:

- Escolha Utilizando DHCP se o seu ISP lhe envia um endereço IP automaticamente.

- Escolha Manualmente se o seu ISP lhe forneceu um endereço IP com a sua conta. Digite as informações recebidas de seu ISP, como seu endereço IP, máscara da sub-rede, endereço do roteador e outras informações, se apropriado.

2. Clique em Compartilhamento de Conexão e defina a maneira pela qual seu dispositivo compartilha a conexão à Internet com os computadores da rede ou configure-o como uma ponte se ele estiver conectado a uma rede.

- Escolha “Compartilhar um endereço IP público” no menu local Compartilhamento da Conexão para utilizar DHCP e NAT para compartilhar seu endereço IP com computadores da rede.

- Escolha “Distribuir um intervalo de endereços IP” no menu local Compartilhamento da Conexão, se o seu ISP lhe forneceu um intervalo de endereços IP.

- Escolha Desativado (modo Ponte) se o dispositivo estiver conectado a uma rede que tenha um servidor DHCP distribuindo endereços IP.

3. Clique em Atualizar para redefinir o dispositivo com esses novos ajustes.

Se você se conecta à Internet utilizando uma conta PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), clique no link abaixo.

### Temas relacionados

PPPoE

Ethernet