홈
인덱스

# 오디오/비디오 스트리밍 품질 조절하기

AirPort 네트워크에 특정 오디오/비디오 스트리밍 서버나 다중 전송률 기능이 있는 다른 응용 프로그램이 있다면, 다중 전송률을 설정하여 전송 품질을 조절할 수 있습니다.

## 다중 전송률을 설정하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

4. 무선 네트워크 옵션을 클릭한 다음, 다중 전송률 팝업 메뉴에서 전송률을 선택하십시오.

다중 전송률을 높게 설정하면, 범위 내에 있고 설정한 속도를 얻을 수 있는 네트워크상의 클라이언트만 전송을 받게 됩니다.

다중 전송률을 1Mbps로 설정하여 네트워크의 범위를 기본 이상으로 확장할 수 있습니다.