홈
인덱스

# WPA2(Wi-Fi Protected Access 2)로 무선 네트워크 보호하기

AirPort는 두 가지 WPA2 모드를 지원합니다. 사용자 인증에 RADIUS 서버를 사용하는 기업용 모드와 RADIUS 서버가 필요없는 개인용 모드가 그것입니다.

기업용 모드는 IT 전문가가 설정하고 관리할 가능성이 큰 대형 네트워크용으로 설계되었습니다. 기업용 WPA 네트워크를 설정하려면, 우선 802.1X 연결이 설정되어 있어야 합니다. 802.1X 연결은 TTLS, LEAP 또는 PEAP과 같은 인증 프로토콜을 필요로 합니다. 네트워크 사용자의 증명서와 인증서를 관리하기 위해 인증 서버도 필요합니다.

개인용 WPA 네트워크 설정하기에 관한 정보와 지침을 보려면, 아래 링크를 클릭하십시오.

기업용 WPA2 네트워크 설정하기

개인용 모드는 가정 또는 작은 사무실 네트워크용이며, 대부분의 사용자가 직접 설치하고 관리할 수 있습니다. 개인용 모드는 별도의 인증 서버가 필요 없습니다. 네트워크 사용자들은 보통 네트워크에 접속하려면 사용자 이름과 암호를 입력해야 합니다.

## 개인용 WPA2 네트워크를 설정하려면,

1. Mac OS X을 사용하는 컴퓨터에서는 응용 프로그램 폴더 안에 있는 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는 AirPort 유틸리티를 여십시오.

2. 설정할 장비를 선택하고 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오.

3. 도구 막대에서 AirPort를 클릭하고 무선을 클릭하십시오.

4. WPA 및 WAP2와 호환되는 컴퓨터를 여러분의 네트워크에 접속시키려면 무선 보안 팝업 메뉴에서 개인용 WPA/WPA2를 선택하십시오. WPA2와 호환되는 컴퓨터를 여러분의 네트워크에 접속시키려면 개인용 WPA2를 선택하십시오.

5. 8에서 63자까지의 ASCII 문자로 구성된 ASCII 암호를 입력하십시오.