Início
Índice

# Como controlar o tempo em que um computador possui um endereço IP válido

Para controlar o tempo em que um endereço IP é válido para um computador em sua rede AirPort, configure o tempo de cessão de DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).

## Para configurar o tempo de cessão de DHCP:

1. Abra o Utilitário AirPort, localizado na pasta Utilitários, dentro da pasta Aplicativos em um computador que utilize o Mac OS X, e em Iniciar > Todos os Programas > AirPort em um computador com Windows.

2. Selecione o dispositivo que você está configurando e depois clique em Ajuste Manual. Digite a senha, se necessário.

3. Clique em Internet, na barra de ferramentas e certifique-se de que a opção “Compartilhar um endereço IP” ou “Dist. uma faixa de endereços IP” esteja selecionada no menu local Compartilhamento de Conexão e, em seguida, clique em DHCP.

4. Digite um número do campo Concessão de DHCP e, em seguida, escolha os minutos, horas ou dias no menu local.

Utilizando cessões bastante breves, o DHCP pode reconfigurar dinamicamente as redes nas quais haja mais computadores do que endereços IP disponíveis.

Se você tiver configurado reservas de DHCP, os computadores que estiverem na lista não obterão um novo endereço DHCP quando a cessão do DHCP vencer.

### Temas relacionados

DHCP