Accueil
Index

# Extension de la portée de votre réseau sans fil

Vous pouvez configurer plusieurs bornes d’accès AirPort Extreme ou AirPort Express en tant que système WDS (Wireless Distribution System, système de distribution sans fil) dans le but d’étendre la portée de votre réseau sans fil AirPort. Lorsque vous connectez des bornes d’accès sans fil dans un système WDS, vous configurez chacune d’entre elles comme borne d’accès principale, borne d’accès distante ou borne d’accès de relais.

Remarque : si vous étendez la portée d’un réseau sans fil 802.11n, cliquez sur le lien ci-dessous pour obtenir des instructions simplifiées.

Extension de la portée d’un réseau 802.11n

La borne d’accès principale est connectée à Internet et partage sa connexion avec les bornes d’accès distantes et de relais. Ces premières bornes se limitent à partager la connexion à Internet de la borne d’accès principale. Les bornes d’accès de relais, quant à elles, partagent la connexion à Internet et la transfèrent vers d’autres bornes d’accès distantes.

Les trois configurations de borne d’accès (principale, distante et relais) peuvent aussi partager la connexion à Internet de la borne d’accès principale avec des ordinateurs clients sans fil ou via une connexion Ethernet si les ordinateurs clients sont connectés à la borne d’accès via ce protocole.

Lorsque vous configurez des bornes d’accès dans un système WDS, vous devez connaître l’identifiant AirPort de chacune d’entre elles. Cet identifiant, aussi connu sous le nom d’adresse MAC (Media Access Controller, contrôle d’accès aux données) figure sur l’étiquette sous la borne d’accès AirPort Extreme à côté du symbole AirPort, ou sur le côté de l’adaptateur secteur dans le cas de l’AirPort Express. Pour faciliter la configuration d’un système WDS, placez toutes les bornes d’accès sur une table et branchez-les à un bloc d’alimentation.

Pour commencer la configuration d’un WDS, ouvrez Utilitaire AirPort, sélectionnez votre périphérique sans fil, puis choisissez Borne d’accès > Configuration manuelle. Le cas échéant, saisissez le mot de passe. Cliquez sur AirPort dans la barre d’outils, puis sur Sans fil.

Ouvrez l’Utilitaire AirPort situé dans le dossier Applications/Utilitaires dans le cas d’un ordinateur fonctionnant sous Mac OS X, ou dans Démarrer > Programmes > AirPort pour un PC fonctionnant sous Windows.

## Dans la sous-fenêtre Sans fil :

1. Choisissez « Participer à un réseau WDS » dans le menu local Mode sans fil.

2. Cliquez sur WDS.

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

- Si vous configurez une borne d’accès WDS principale, cliquez sur le bouton Ajouter (+) et saisissez l’identifiant AirPort ou l’adresse MAC d’accès sans fil des bornes d’accès WDS distantes.

- Si vous configurez une borne d’accès distante, saisissez l’identifiant AirPort ou l’adresse MAC d’accès sans fil de la borne d’accès WDS principale.

- Si vous configurez une borne d’accès de relais, saisissez l’identifiant AirPort ou l’adresse MAC d’accès sans fil de la borne d’accès WDS principale, puis cliquez sur Ajouter (+) pour saisir les identifiants AirPort ou les adresses MAC d’accès sans fil des bornes distantes.

4. Utilisez le même nom et le même mot de passe réseau pour toutes les bornes d’accès du système WDS.

5. Dans la barre d’outils, cliquez sur AirPort, puis sur Sans fil et utilisez le même canal pour chaque borne d’accès du système WDS.

Par défaut, la case « Autoriser les clients sans fil » est cochée. Pour modifier les réglages de la borne d’accès après avoir désélectionné la case « Permettre l’accès à cette borne d’accès aux clients sans fil », vous devez vous connecter au port LAN de la borne à l’aide d’un câble Ethernet. Vous ne pouvez pas vous connecter sans fil à la borne d’accès sans reconfigurer votre borne d’accès.

Si vos bornes d’accès sont connectées via Ethernet, consultez la section « Utilisation de plusieurs bornes d’accès sur un réseau Ethernet » pour étendre la portée du réseau sans fil.

### Rubriques connexes

Utilisation de plusieurs bornes d’accès sur un réseau Ethernet