Koti
Hakemisto

# Jos tukiasema tai Time Capsule on liitetty NAT- ja DHCP-palvelimena toimivaan reitittimeen

Jos tukiasema tai Time Capsule on liitetty reitittimeen tai toiseen verkon laitteeseen, joka käyttää NAT:ia jakaakseen internet-yhteyden verkon tietokoneille, ja käytät DHCP:tä yksityisten IP-osoitteiden tarjoamiseen, poista NAT ja DHCP käytöstä tukiasemassa tai Time Capsulessa.

Useimmissa verkoissa tarvitaan IP-osoitteiden saamiseksi vain yksi NATia ja DHCP:tä käyttävä laite.

## NATin ja DHCP:n poistaminen käytöstä:

1. Avaa AirPort-työkalu, joka sijaitsee Mac OS X -tietokoneessa kansiossa Ohjelmat/Lisäohjelmat ja Windows-tietokoneessa kohdassa Käynnistä > Kaikki ohjelmat > AirPort.

2. Valitse käyttöönotettava laite ja osoita Määrittely käsin. Kirjoita tarvittaessa salasana.

3. Osoita työkalupalkissa Internet ja sitten Internet-yhteys.

4. Valitse Yhteyden jakaminen -ponnahdusvalikosta ”Pois (siltatila)”.

Kun NAT ja DHCP ovat pois käytöstä, laite toimii siltana verkon langattomien ja langallisten tietokoneiden välillä.

### Tähän liittyvät aiheet

DHCP