Początek
Indeks

# Przyznawanie komputerowi określonego adresu DHCP

Można skonfigurować stację bazową 802.11n lub Time Capsule tak, aby rezerwowała ona adresy DHCP dla komputerów w sieci AirPort. Gdy te komputery podłączą się do sieci, stacja bazowa lub Time Capsule przypisze danemu klientowi ten sam adres DHCP.

Zanim będzie można dokonać rezerwacji DHCP, stacja bazowa lub Time Capsule musi zostać skonfigurowana do udostępniania adresów IP komputerom klientów w sieci za pomocą DHCP.

## Jak skonfigurować rezerwacje DHCP?

1. Otwórz Narzędzie AirPort. Na Macu znajduje się ono w katalogu Narzędzia, znajdującym się wewnątrz katalogu Programy, natomiast na komputerach z systemem Windows dostępne jest z menu Start > Wszystkie programy > AirPort.

2. Zaznacz urządzenie bezprzewodowe, które chcesz skonfigurować, a następnie kliknij w przycisk „Konfigurowanie ręczne”. Podaj hasło, jeśli to konieczne.

3. W pasku narzędzi kliknij w AirPort, a następnie w DHCP.

4. Kliknij w Dodaj (+) poniżej listy „Rezerwacje DHCP”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby zarezerwować adres DHCP. Musisz znać adres MAC komputera, dla którego rezerwujesz adres, a także musisz określić, który adres z zakresu DHCP zostanie zarezerwowany.

### Podobne tematy

DHCP