主页
索引

# 使用密码保护无线网络

若要保护无线网络上的通信，请在 AirPort 基站或 Time Capsule 上开启数据加密。要求加入无线网络的用户输入密码、或者用户名和密码。

取决于您正在设置的设备和将加入网络的客户端电脑的功能，您可以选取不同类型的密码来保护网络：

WEP： 如果基站支持，请选取此选项并输入一个密码，以使用有线等效保密 (WEP) 密码来保护网络。一些 AirPort Extreme 基站和 AirPort Express 基站支持 40 位和 128 位加密。从“无线安全性”弹出式菜单中选取“WEP 40 位”以获得最高兼容性，或者选取“WEP 128 位”以获得更高的 WEP 安全性。

如果您选取 128 位加密，只有配备了 128 位加密功能无线联网卡的电脑才能够加入网络。如果您选取 40 位加密，配备了 40 位和 128 位加密功能无线联网卡的电脑都能够加入无线网络，但它们将仅使用 40 位加密加入。

WPA/WPA2 个人级： 选取此选项以使用 Wi-Fi 保护访问协议来保护网络。选取“密码”，输入介于 8 至 63 个 ASCII 字符的密码，或者选取“预共享密钥”，输入刚好为 64 个十六进制字符的密码。使用 WPA 或 WPA2 的无线客户端电脑都可以加入网络。

WPA2 个人级： 如果只有使用 WPA2 的客户端电脑加入网络，请选取此选项以使用 Wi-Fi 保护访问协议来保护网络。

WPA/WPA2 企业级： 如果您正在建立的网络包括鉴定服务器，比如远程鉴定拨入用户服务 (RADIUS) 服务器，请选取此选项。输入首选和备用服务器的 IP 地址和端口号，然后输入“共享密钥”（它是服务器的密码）。如果使用 WPA 和 WPA2 的无线客户端电脑将加入网络，则请使用此选项。

WPA2 企业级： 如果您要建立的网络包含鉴定服务器，而且只有使用 WPA2 的客户端电脑将加入网络，则请选取此选项。

WEP（过渡安全网络）： 如果兼容 WEP 和兼容 WPA/WPA2 的电脑都将加入网络，则请使用此选项。使用刚好由 13 个字符组成的密码。

## 若要使用密码保护无线网络：

1. 打开“AirPort 实用工具”（在运行 Mac OS 的电脑上，位于“应用程序”文件夹的“实用工具”文件夹中；在运行 Windows 的电脑上，则位于“开始”>“所有程序”>“AirPort”中）。

2. 选择您正在设置的无线设备，然后点按“手动设置”。如有必要，请输入密码。

3. 在工具栏中点按“AirPort”，然后点按“无线”。

4. 从“无线安全性”弹出式菜单中选取一种密码方案。

5. 输入密码，所有用户加入该无线网络都需要这个密码。

如果从“无线安全性”弹出式菜单中选取“无”，则在网络覆盖范围内的任何用户都可以访问您的无线网络。

有关 WPA 个人级和 WPA 企业级的更多信息，请点按下面的链接。

### 相关主题

AirPort 安全性

Wi-Fi 保护访问协议 (WPA)