Inicio
Índice

# Cómo configurar una red WPA2 Empresa

Al configurar una red WPA2 Empresa es necesario configurar un servidor RADIUS para que gestione y valide las credenciales de los usuarios de la red, como los nombres de usuario, las contraseñas y los certificados de usuario. Consulte la documentación del servidor RADIUS para obtener instrucciones. Una vez configurado, siga los pasos que tiene a continuación para configurar una red WPA2 Empresa.

## Para configurar una red WPA2 Empresa:

1. Abra la Utilidad AirPort, situada en la carpeta Utilidades de la carpeta Aplicaciones en un ordenador con Mac OS X, y en Inicio > Todos los programas > AirPort en un ordenador con Windows.

2. Seleccione el dispositivo que está configurando y, a continuación, haga clic en “Configuración manual”. Si el ordenador lo solicita, introduzca la contraseña.

3. Haga clic en AirPort de la barra de herramientas y, después, haga clic en Inalámbrica.

4. En función de la estación base que esté configurando y de la compatibilidad de los ordenadores cliente inalámbricos que vayan a unirse a la red, seleccione "WPA/WPA2 Empresa" o "WPA2 Empresa" en el menú local "Seguridad de la red inalámbrica".

5. Haga clic en “Configurar RADIUS” e introduzca la dirección IP, el secreto compartido (o contraseña) y el puerto de los servidores de autenticación RADIUS primario y secundario.

### Temas relacionados

Wi-Fi Protected Access (WPA)