홈
인덱스

# 베이스 스테이션 또는 Time Capsule용 DHCP 옵션 설정하기

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)를 사용하여 무선 네트워크상에 있는 컴퓨터 및 장비에 IP 주소를 제공하도록 베이스 스테이션 또는 Time Capsule을 설정했다면, 장비가 사용하는 IP 주소 범위를 선택하고 컴퓨터가 유효한 IP 주소를 가지게 될 시간을 결정하며, 환영 메시지를 입력하고 특정 IP 주소를 예약하여 여러분의 네트워크에 접속할 특정 컴퓨터를 지정할 수 있습니다.

AirPort 유틸리티(Mac에서는 응용 프로그램 폴더 안의 유틸리티 폴더, Windows 컴퓨터에서는 시작 > 모든 프로그램 > AirPort에 있는)를 열고 목록에서 해당 장비를 선택한 다음, 수동 설정을 클릭하십시오. 필요하다면 암호를 입력하십시오. 도구 막대에서 인터넷을 클릭하고 DHCP를 클릭하십시오.

## 다음 DHCP 옵션을 설정할 수 있습니다.

- DHCP 범위 팝업 메뉴에서 IP 주소 범위를 선택하십시오. 10.0, 192.168 또는 172.16을 선택하고 베이스 스테이션에서 제공할 주소에 따라 DHCP 시작 주소 및 DHCP 끝 주소 입력란에 시작 및 끝 주소를 입력하십시오.

- DHCP 임대란에 숫자를 입력하고 팝업 메뉴에서 분, 시 또는 일을 선택하십시오.

- DHCP 메시지 입력란에 환영 메시지를 입력하십시오. 컴퓨터가 여러분의 네트워크에 접속하면 이 메시지가 표시됩니다.

- 무선 네트워크상에 있는 특정 컴퓨터에 특정 IP 주소를 제공하려면, DHCP 예약 목록 아래에 있는 추가(+)를 클릭하고 화면 지침에 따라 예약에 이름을 지정하십시오. MAC 주소 또는 DHCP 클라이언트 ID로 주소를 예악하십시오. MAC 주소를 선택했다면 계속을 클릭하고 MAC 주소 및 특정 IP 주소를 입력하십시오.

네트워크가 네트워크상의 LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) 서버를 사용하도록 설정되어 있는 경우에는 LDAP 서버란에 해당 서버의 주소를 입력하면 네트워크상의 컴퓨터가 해당 서버에 접근할 수 있습니다.

### 관련 주제

DHCP