Start
Index

# Herstellen einer Verbindung zum Internet über Ethernet

Wenn Sie für die Verbindung mit dem Internet ein DSL- oder Kabelmodem bzw. ein lokales Netzwerk (LAN) verwenden, können Sie die Basisstation oder Time Capsule mit dem Modem oder Netzwerk verbinden und die Internetverbindung für Computer und Clients in Ihrem drahtlosen Netzwerk freigeben.

Sie müssen angeben, auf welche Weise die Basisstation oder Time Capsule eine Internetadresse von Ihrem Internetanbieter oder Netzwerk erhält und wie das Gerät die Internetverbindung für Computer im Netzwerk bereitstellt.

Öffnen Sie das AirPort-Dienstprogramm, wählen Sie das zu konfigurierende Gerät aus und klicken Sie dann auf "Man. Konfiguration". Geben Sie ggf. das Kennwort ein. Klicken Sie in der Symbolleiste auf "Internet" und klicken Sie dann auf "Internetverbindung". Wählen Sie "Ethernet" aus dem Einblendmenü "verbinden mit" und klicken Sie dann auf "TCP/IP".

Auf einem Computer mit Mac OS X ist das AirPort-Dienstprogramm im Ordner "Dienstprogramme" innerhalb des Ordners "Programme" abgelegt, auf einem Windows-Computer finden Sie das Dienstprogramm unter "Start" > "Programme" > "AirPort".

## Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Gerät für die Verbindung via Ethernet zu konfigurieren:

1. Legen Sie fest, wie Ihr drahtloses Gerät eine IP-Adresse von Ihrem Internetanbieter erhält. Verwenden Sie dazu das Einblendmenü "IPv4 konfigurieren" und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- Wählen Sie "DHCP verwenden", wenn Ihr Internetanbieter Ihnen automatisch eine IP-Adresse zusendet.

- Wählen Sie "Manuell", wenn Ihr Internetanbieter Ihnen eine IP-Adresse mit Ihrem Account zugewiesen hat. Geben Sie die Informationen ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben, etwa Ihre IP-Adresse, Teilnetzmaske, Router-Adresse und weitere Informationen (falls erforderlich).

2. Klicken Sie auf "Verbindung gemeinsam nutzen" und legen Sie fest, wie Ihr Gerät die Internetverbindung für Computer in Ihrem Netzwerk freigibt oder konfigurieren Sie es als Bridge, wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist.

- Wählen Sie "Eine öffentl. IP-Adresse nutzen" aus dem Einblendmenü "Verbindung gemeinsam nutzen" aus, um mithilfe von DHCP und NAT Ihre IP-Adresse für Computer im Netzwerk freizugeben.

- Wählen Sie "IP-Adressen-Bereich verteilen" aus dem Einblendmenü "Verbindung gemeinsam nutzen" aus, wenn Ihnen Ihr Internetanbieter einen IP-Adressbereich zuweist.

- Wählen Sie "Aus (Bridge-Modus)", wenn das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, in dem ein DHCP-Server IP-Adressen vergibt.

3. Klicken Sie auf "Aktualisieren", damit das Gerät diese neuen Einstellungen übernimmt.

Klicken Sie auf den Link unten, wenn Sie die Internetverbindung über einen PPPoE-Account (Point-to-Point Protocol over Ethernet) herstellen.

### Verwandte Themen

PPPoE

Ethernet