首頁
索引

# 用密碼來保護無線網路

若要保護無線網路上的通訊，請啟用“AirPort 基地台”或 Time Capsule 上的資料加密保護功能。若有想要加入到您的無線網路的使用者，會要求使用者輸入密碼，或使用者名稱和密碼。

依據您設定的設備和要加入您網路之用戶端電腦的配置情況，會有不同類型的密碼可供選擇，以便保護您的網路。

WEP：若您的基地台支援它，請選擇此選項，然後輸入一個密碼來保護您的網路，密碼類型為“有線等效保密”（WEP）。有些“AirPort Extreme 基地台”和“AirPort Express 基地台”支援 40 位元和 128 位元加密保護。您可以從“無線安全層級”彈出式選單裡選擇“WEP 40 位元”，可取得最大的相容性，或是選擇“WEP 128 位元”，可為您提供更多的 WEP 安全保護。

若選擇 128 位元加密保護，則只有配備支援 128 位元加密保護的無線網路卡的電腦才能加入網路。若選擇 40 位元加密保護，則配備支援 40 位元或支援 128 位元加密保護的無線網路卡之電腦都可加入無線網路，但是加入網路後也只能執行 40 位元的加密保護功能。

WPA∕WPA2 個人級：選擇此選項透過“Wi-Fi 保護存取”來保護您的網路。請選擇“密碼”並輸入 8 到 63 個 ASCII 字元的密碼，或選擇“預先共用密鑰”並輸入必須為 64 個十六進位字元的密碼。使用 WPA 或 WPA2 的無線用戶端電腦可以加入網路。

WPA2 個人級：若希望僅使用 WPA2 用戶端電腦加入網路，請選擇此選項來用“Wi-Fi 保護存取”以保護網路。

WPA∕WPA2 企業級：若您打算建立的網路會包含認證伺服器，例如“撥入使用者遠端認證服務”（RADIUS），請選擇此選項。請為主要和次要伺服器輸入 IP 位址和連接埠號，然後輸入“共享的密鑰”，也就是伺服器的密碼。若希望使用 WPA 或 WPA2 的無線用戶端電腦加入網路，請使用此選項。

WPA2 企業級：如果您要設定的網路包含認證伺服器，並且只有使用 WPA2 的用戶端電腦可以加入網路，請選擇此選項。

WEP（轉換安全網路）：若 WEP 相容或 WPA∕WPA2 相容的電腦將會加入您的網路，請使用此選項。使用剛好為 13 個字元的密碼。

## 若要以密碼來保護您的無線網路：

1. 請打開“AirPort 工具程式”，它位於使用 Mac OS X 電腦的“應用程式∕工具程式”檔案夾裡，而在 Windows 電腦上，它位於 [開始] > [所有程式] > AirPort。

2. 選取您要設定的無線設備，然後按一下“手動設定”。輸入密碼（如有需要）。

3. 按一下工具列中的 AirPort，然後按一下“無線”。

4. 從“無線安全層級”彈出式選單裡選擇一個密碼方案。

5. 輸入所有使用者要加入無線網路時所需要的密碼。

若您從“無線安全層級”彈出式選單中選擇“無”，則通訊範圍裡所有使用者都可以連接您的無線網路。

若需更多 WPA 個人級和 WPA 企業級的相關資訊，請按一下下方的連結。

### 相關主題

AirPort 安全性

Wi-Fi 保護存取（WPA）