Inicio
Índice

# Cómo configurar las opciones NAT de su estación base o Time Capsule

Para configurar las opciones NAT (Network Address Translation) de su dispositivo inalámbrico AirPort, abra la configuración del dispositivo, haga clic en Internet y asegúrese de que el dispositivo está configurado para compartir una dirección IP pública en el menú local “Compartir conexión”; a continuación, haga clic en NAT.

## Las opciones NAT son:

- Activar servidor por omisión en: el servidor por omisión es un ordenador de su red que tiene contacto con Internet y recibe todo el tráfico entrante. Un servidor de este tipo puede ser útil si usa un ordenador de su red AirPort para jugar o bien si desea encaminar todo el tráfico de Internet a través de un solo ordenador.

- Activar el protocolo de asignación de puertos NAT: el protocolo de asignación de puertos NAT (NAT-PMP) es una norma creada por el grupo Engineering Task Force Internet, alternativa al protocolo Universal Plug and Play (UPnP) implementado en muchos routers NAT. NAT-PMP permite al ordenador de una red privada (situado tras un router NAT) configurar automáticamente el router para permitir que otros clientes situados fuera de la red privada puedan contactar con este ordenador.

  En el protocolo se incluye un método para recuperar un dirección IP pública de una pasarela NAT, con lo que el ordenador cliente puede permitir que conozcan esta dirección IP y el número de puerto otros ordenadores que establezcan comunicación con él. Este protocolo está implementado en los productos actuales de Apple, y también en Mac OS X 10.4 Tiger, en los productos de conexión a redes AirPort Extreme y AirPort Express, en Time Capsule y en Bonjour para Windows.

Para ajustar las opciones de NAT, su estación base o Time Capsule debe configurarse de manera que comparta su conexión a Internet usando DHCP y NAT.

### Temas relacionados

Traducción de direcciones de red (NAT)

Asignación de puertos